ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1) GENERALES: Todos los artículos a suministrar cumplirán con los preceptos y especificaciones incluidos en las memorias descriptivas y constructivas generales y en la Memoria Particular que acompaña como ANEXO este llamado; que a sus efectos tienen vigencia en esta Intendencia y con las normas UNIT de alcance nacional.-

En caso de proponerse materiales no considerados por dichas normas, lo serán a exclusiva propuesta de alternativa y el contratista deberá proporcionar todas las especificaciones técnicas que crea convenientes y aquellas que le sean especialmente solicitadas al momento del estudio de las ofertas. Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de compromiso, es decir, que en el momento de la recepción, la Intendencia de Montevideo exigirá una absoluta identidad entre lo establecido en la propuesta y lo entregado.

Lo mismo sucederá si por cualquier razón se proponga un material de dimensiones diferentes a las solicitadas.

2) PARTICULARES PARA ABERTURAS DE HIERRO: Las medidas serán todas exteriores. Se usará hierro común en los tramos rectos, sin añadidos, con encuadramientos prolijamente hechos con soldadura completa y lijada. Todas las aberturas recibirán dos manos de minio o pintura antióxido de base. 

Incluirán vidrios y rejas en las que se indican (todos los tramos vidriados llevarán reja incorporada).

Todas incluirán los herrajes elementales, además de los que se especifiquen expresamente.

De cotizarse aberturas que tengan tanto en medidas como en características o materiales o componentes, alguna diferencia con lo solicitado, deberán detallarse dichas diferencias e0 specialmente. En ese caso se sugiere cotizarlas como alternativas.

Deberán respetar las normas del buen construir en cada caso.

IMPORTANTE: en caso de cotizarse aberturas que por ser standard varíen, ya sea en dimensiones, calibre de las chapas, diámetros de los hierros o medida de perfiles, deberán ser descriptos en detalle para posibilitar la comparación de las ofertas.

3) PARTICULARES PARA ABERTURAS DE MADERA: Las medidas serán consideradas exteriores y mínimas. Se utilizará madera maciza y/o aglomerado, en la oferta deberá detallarse las características del producto.

4) ESPECIALES PARA LAS EQUIVALENCIAS DE VOLUMENES: ARENA, PEDREGULLO Y MEZCLA Y SUS ENTREGAS FRACCIONADAS: Se cotizará y se facturará en m3, se comprará y se deberán entregar fraccionados y embolsados, en fracciones de m3 y/o TACHOS equivalentes a 0,025 m3 o sea que 1 m3 equivale a 40 TACHOS.

5) ADVERTENCIA: la presentación del PORTLAND GRIS ESTRUCTURAL deberá ser en bolsas de 25 kg. La presentación del CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA deberá ser el bolsas de 20 kg.

DETALLE DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS:

1. Alambre de atar 

Se trata de alambre de hierro quemado nº 18, en ambos casos especial para atar. Se entregará fraccionado de a 1 Kg.

2. Aluminio asfáltico 

Deberá presentarse fraccionado de 1 lt. 

3. Anillos de hormigón

Serán de hormigón vibrado, de primera calidad, de marca reconocida. Deberá especificarse el fabricante. Serán de 0,50 x 1,00 mts de alto, y 6 cms de espesor y/o una variante que resulte la cantidad de anillos que equivalga al volumen previsto (0,3927 m3 cada uno).

4. Arena Fina y Gruesa 

Deberán ser silíceas, de granos duros y resistentes al desgaste, de tamaño adecuado, estarán perfectamente limpias, exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad. RIGE EL ANEXO I:  “ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

5. Bajadas de cisternas

Será de caño de PVC especial para cisterna exterior, se entregará completa, con cono de goma y/o embudos, arandelas y adaptadores, como para asegurar un buen desempeño. Según normas UNIT en la materia. Especialmente deberá ser compatible con el inodoro y complementaria con la cisterna que integren la oferta.

6. Balancín de hierro

Serán de 60 x 40cm con reja y vidrios inc. y según las consideraciones generales para aberturas de hierro.

7. Babetas  

Será del tipo “FRONTAL”, de Hierro galvanizado, calibre 24 (0,50 mm) mínimo de espesor, de 30 cm. mínimo de ancho y 2,44 mts de longitud.

8. Balasto sucio

Será natural de cantera, se solicitará fraccionado y embolsado, RIGE EL ANEXO I:  “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. No será tenida en cuenta la oferta que no lo especifique.

9. Baldosas

Serán de 1ª calidad  (sin excepciones) de dimensiones constantes (20 x 20) y en general acordes con las normas UNIT correspondientes y en especial en lo que tiene que ver con la terminación superficial. Deberán ser de portland lisas de color rojo uniforme. 

Se solicita muestra.

10. Bloques de Hormigón

Los bloques serán: vibrados y comprimidos de fabrica tipo mudulblock / antisonit de primera calidad de 19x39x12 cm. (excepto cuando se especifica lo contrario), en general cumplirán con las normas UNIT 78-83 para bloques huecos a la clase 2: resistencia a la compresión entre 15 y 30 Kg./ cm2 de carga útil; y los bloques U, serán de 12 x 19 x 39, de las mismas características.

No se aceptará la entrega de bloques rotos, ni que se desgranen, ni húmedos; todos aquellos que lleguen en condiciones fuera de contrato, la empresa deberá reponerlos a su costo. 

Se solicita muestra de ambos.

11. Cal

Especial para blanqueo, deberá preverse que las entregas se soliciten en fracciones de 5 Kg.

12. Canillas grifería, válvulas y etc.

Las canillas, llaves de paso, válvulas y demás elementos de grifería, serán de aleación de metal de ½” y las de lavatorio tendrán terminación niquelado.

13. Caños y piezas de unión para la instalación sanitaria.

Los caños de abastecimiento serán de PPL, deberán estar respaldados por las normas UNIT. Los caños se cotizarán de largo 3 mts, en caso de cotizarse otros largos deberá hacerse como variante y especificarse expresamente. Se pagará por metro lineal. Deberá especificarse el fabricante.

Los caños y demás accesorios para la evacuación de la sanitaria (UNIT 206), serán de PVC  y deberán estar respaldados por las normas UNIT en la materia. Deberá especificarse el fabricante. Los caños se cotizarán de largo 3 mts., en caso de cotizarse otros largos deberá especificarse expresamente y como variante. El espesor será de 3.2 mm. 

Los codos, cuplas, ramales, sifones, sombreretes, cajas sifónicas (pileta de piso sifonada) e interceptores de grasa, etc., deberán ser compatibles con los caños que se oferten. Deberá especificarse el fabricante en todos y cada caso que ineludiblemente deberá ser el mismo que el de los caños que acompañen.

14. Caño para instalación eléctrica

Deberá de ser corrugado de ¾ de diámetro respaldado por la norma UNIT-IEC 61386-1. Será fraccionado por metro lineal.

15. Cemento 

Será el especial para albañilería, tipo Ancaplast (Articor). Entregas en bolsas de 20 Kg. (presentación normal de ANCAP). 

16. Cemento adhesivo para cerámica

Será el especial para pegar cerámica, tipo Bindafix. Entregas en bolsas de 25 Kg. 

17. Cerámica para pisos

La cerámica para piso deberá cotizarse y entregarse por m2. Las piezas deberán ser de 1ª calidad, para interiores, de dureza grado 4º mínimo, perfectamente planas, las aristas rectas, sin mellas ni rebabas y sin fisuras. Su superficie será lisa, sin defectos de color, textura y/o brillo, sin desperfectos de cochura.


Se solicita muestra.

18. Cerámica para revestimiento de paredes

La cerámica deberá cotizarse y entregarse por m2. Las piezas deberán ser del tipo para revestimiento de paredes, de 1ª calidad, perfectamente planas, las aristas rectas, sin mellas ni rebabas y sin fisuras. Serán de superficie lisa, brillante, sin defectos de color, textura y/o brillo, sin desperfectos de cochura. SE Se solicita muestra.

19. Cerchas de hierro

Las cerchas serán reticuladas de hierro redondo tratado soldados entre si de 4.5mts. de largo de sección triangular, con dos lados de 15cm y el tercero de 12cm, con hierros perimetrales de 6mm de diámetro y tres hierros longitudinales de 8mm de diámetro.

20. Chapas para cubierta

Todas las chapas serán de hierro galvanizadas y acanaladas de 1° calidad, sin fallas ni imperfecciones en su tratamiento superficial, serán de espesor 0.50 mm las Nº 24, las comunes (sin variantes). El largo será el indicado en cada caso.

El licitante agregará la información que crea conveniente e indicará el fabricante en todos los casos. En todas las entregas deberán utilizarse las correspondientes a las ofertadas. 

Se solicita muestra.

21. Cisterna plástica exterior

Las cisternas serán de plástico para exteriores, sin defectos de ningún tipo, deberá especificarse el fabricante. Deberán ser de las autorizadas por esta Intendencia de Montevideo para sanitaria domiciliaria. Su capacidad no deberá ser menor a 5 lts. El mecanismo de acción deberá ser marca “ATMA” o similar.

22. Clavos para techo

Los clavos serán de hierro zincado para fijación en madera, unos, que se presupuestaran por unidad. Otros serán de hierro para distintos usos, se especificará especialmente su tamaño, serán presupuestados por kilogramo. Se deberán cotizar clavos de hierro galvanizado de cabeza plástica y/o galvanizada con arandela de goma similar, de 73 mm de largo, mínimo, especial para fijar chapas de hierro galvanizadas, se presupuestarán por kilogramo, se deberá en este caso agregar las especificaciones en la oferta. 

23. Espuma plast

Se trata de chapas de poliestireno expandido (tipo ESPUMA PLAST) de espesor 3cm y de 1ª calidad. Deberá entregarse sin desperfectos de ningún tipo. Deberá especificarse el fabricante.

24. Gancho J de fijación 

Serán de acero galvanizado, para fijación de chapa , completo , con tuerca, arandela de goma y metálica


Se solicita muestra.

25. Hidrófugo 

Deberá especificarse el fabricante. Se presentará fraccionado en envases de 1 lt.

26. Inodoro 

Serán de tipo común, de color blanco o color claro, de 1ª calidad. Deberá especificarse modelo y el fabricante.

27. Interceptor de grasa

Será de PPL de las autorizadas por esta Intendencia.

28. Ladrillo de campo

Los ladrillos de campo serán de 1ª calidad. No se aceptará la entrega de ladrillos rotos, todos aquellos que lleguen en condiciones fuera del contrato, la empresa deberá reponerlos a su costo.

Se solicita muestra.

29. Lavamanos

Serán de tipo común, de color blanco o de color claro, sin pie, de 1ª calidad. Las dimensiones mínimas serán de 45cm de frente por 37cm de profundidad.  Deberá especificarse el fabricante.

30. Malla electrosoldada

Malla de varillas de acero electrosoldada para hormigón armado, ancho 2.60 mts, de 150 x 150 x 4,2 mm de espesor mínimo, de primera calidad, tipo MALLALUR C 42. Indicar fabricante.

31. Membrana para impermeabilizar 

Será fraccionada  por m2, de ancho de 1 m., 4 mm mínimo de espesor con almamalla central de polietileno y con protección de aluminio gofrado. Será de marca reconocida, deberá especificarse el fabricante. Se entregara fraccionado por metro.

32. Mesada

Será de escalla de mármol, con la pileta incluida, conformada y/o pegada, deberá ser de 1ª calidad, largo mínimo 1.50 mts.

33. Mezclas

Las arenas cumplirán con lo especificado en el ítem correspondiente; la cal a usar será bien cocida, sin partes duras o partículas extrañas. Entre su fabricación y su entrega tendrá un máximo de 5 días de fabricada, sin tolerancias. REGIRÁN LAS CONSIDERACIONES GENERALES.

34. Pedregullo, gravilla de granito

Con un 80 % resultante de tipo granítico, de dimensión variable entre 1 y 3 cm., perfectamente limpio, libre de arena, tierra, materia orgánica u otros detritus. RIGEN LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS. Se entregará fraccionado y embolsado.

35. Perfiles metálicos 

Los perfiles de tipo estructural, serán normales de sección DOBLE Te, de 12cm de altura, se presentarán en barras de 6 mts de largo, y de 2” x 1/8” x 6mts.  Serán de 1ª calidad, sin ningún tipo de afectación en sus dimensiones ni forma, no se aceptarán añadidos ni se aceptarán deformaciones en su longitud, y/o sección. Deberá preverse que en su totalidad puedan solicitarse cortados a medidas que se especificarán en cada caso.

36. Piedra bruta 

Será de tipo granítico, sus características y formas serán las aptas para el uso en cimentación, se solicitará en fracciones.

37. Pileta de patio

Será de hormigón 20 x 20 c/sifón salida 110 mm. 

Deberá indicarse el fabricante.

38. Pintura impermeabilizante para azotea.

Enmarcada en las normas UNIT en la materia, deberá especificarse el fabricante. Color blanco, se suministrará fraccionada en envases de 4 lts, como mínimo.

39. Portland en bolsas de 25 Kg. 

Se suministrará en envases originales, sin averías de ninguna especie, debiendo estar conservado en sitio seco, sin hidratar. Será del tipo cemento portland gris TIPO ESTRUCTURAL ANCAP.

40. Puerta de hierro y chapa exterior vidriada

Será de 0.80 x 2.05. chapa doble, a modo de guía será: con refuerzo horizontal central, perfilería de marco no menor a 1”, con 6 grapas de amure, con vidrios fijos y reja (la superficie vidriada no debe ocupar menos del 30% de la superficie total de la puerta). Cerradura de seguridad tipo STAR común y doble manija de aleación metálica. REGIRÁN LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS DE HIERRO YA INDICADAS.

41. Puerta interior de madera

Puerta de madera, será para interiores tipo bastidor y/o placa, de 0,75 x 2,05 mts de altura total, con todos los herrajes necesarios para su correcto movimiento y cierre, tres pomelas, cierre con doble manija y cerradura común con llave.

Deberá incluir el marco que será de madera maciza, de tipo común, de 4”x 2”.

La hoja tendrá los cuatro tapacantos y las escuadrías provisorias para su adecuado manejo en obra.

Se entregará sin pintar. REGIRÁN LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS DE MADERA.

42. Puntales y varejones de eucaliptos

Los puntales y varejones serán de eucaliptos, sin rajaduras, ni oquedades, los puntales de 3m tendrán un diámetro mínimo de 8 cms. en toda su longitud .Los puntales de 5m tendrán un diámetro mínimo 10 cms, en toda su longitud  En cuanto a los varejones, serán como mínimo de diámetro 2 cm y 4 m de largo. Llegarán a la obra secos. Todos aquellos que lleguen en condiciones fuera del contrato, la empresa deberá reponerlos a su costo

43. Sifón de PVC para desagüe de lavatorio y de pileta de cocina. 

Rigen las consideraciones del numeral 13.

44. Tablas de encofrado

Serán de pino nacional, de 1” x 0.15 x 3.30 mts., deberán ser de madera seca, de escuadría constante, no se aceptarán los defectos ni deformaciones que afecten su resistencia y/o desempeño. No se admitirán aquellas que tengan dimensiones menores a las solicitadas.

45. Tapa para anillo de hormigón, 

“tapa de hormigón 60 x 60, con marco integral para anillo de hormigón” Se trata de una tapa para anillo de hormigón de 1 m, de diámetro, que tiene incluida una tapa con marco de 60 x 60 y contratapa con diente de 5 cms. mínimo de espesor.

46. Tapa de cámara de hormigón

Serán lisas del tipo común (no para revestir), deberán cotizarse con marco de 20x20 y de 60x60 cms.

47. Tirante de pino nacional

Los tirantes serán de pino nacional, curados con tratamiento CCA y sus escuadrías serán constantes. En general los elementos en su totalidad no tendrán defectos que afecten su resistencia, ni grandes deformaciones. Serán de madera seca. No se admitirá la entrega de  

tirantes “Verdes” o que tengan dimensiones menores a las indicadas en cada caso. Todos aquellos que lleguen en condiciones fuera del contrato, la empresa deberá reponerlos a su costo

48. Varillas de hierro

Las varillas serán de hierro redondo, común o tratado, de diámetros constantes, sin rebabas, y de acuerdo a lo estipulado por las normas UNIT correspondientes en cada caso. Por lo demás serán de los diámetros y características que se indica en el listado. No se admitirán usados, ni reciclados.

49. Ventana de hierro

Ventanas serán de perfilería de hierro de 1.20 x 1.00.  garantizando el 50% de ventilación. A modo de guía: el marco con perfil T 28 mm, con 6 grapas de amure, dos hojas batientes, perfil ángulo 25 mm, pomelas de hierro, con aldabilla niqueladas. Llegarán a obra con vidrio transparente doble de 3 mm colocado, con contra vidrio de madera; reja incorporada de varillas de hierro redondo de 12 mm soldadas al marco con una separación en todos los sentidos no mayor a 14 cms. 

REGIRÁN LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS DE HIERRO YA INDICADAS.

