MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR - Obra: Nº 4550.

Construcción Parque "Terrazas Pueblo Victoria".

Servicio Centro Comunal Zonal N° 14.

Gobierno Municipio "a".

Ubicación: calle Del Cid S/N entre Conciliación y Cayetano Rivas.

Padrones: 38.931 – 38.932 – 173.646.

Artículo 1°. - CONSIDERACIONES GENERALES

a)	La presente MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR sustituye en lo que se contradiga a la MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA GENERAL.

b)	ADVERTENCIA: Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a juicio de la Direcciòn de Obra, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la misma. Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

c)	Las obras que figurarán en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

d)	Será de cuenta de Contratante lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección de Obra. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

Artículo 2°.- UBICACIÓN

Los padrones N°s 38.931, 38.932 y 173.646 se encuentran ubicados con frentes a las calles Del Cid y Conciliación en el cual existen otras construcciones que integran este proyecto, a saber: Cancha deportiva de Baby Fútbol c/vestuarios y salón de usos múltiples.

Identificación	Licitación Abreviada Construcción Parque “TERRAZAS PUEBLO VICTORIA”
Dirección	Conciliación y Del Cid
Nº de padrón	Espacio Público
Situación del bien	Propiedad I de M
Coordinación de visitas	Responsable:	Arquitecta Gabriela Castro – Bach. Diego Palau
Teléfono:	19507550 – 19507551
Horario:	10:30 a 15:00
Repartición encargada de la Obra	Centro Comunal 14 - Municipio A

Artículo 3°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la construcción del Parque "Terrazas Pueblo Victoria" en el sector que indican los recaudos gráficos el cual involucran la construcción de caminería, aterrazados, piso milonguero, plataformas para arte, soportes conmemorativos en el sendero "Huellas de mi Barrio", papeleras, colocación de juegos (saludables e integradores), bancos, entre otros equipamientos.

Deberá tenerse especial cuidado que las tareas referidas a esta licitación no interfieran con el normal funcionamiento de las actividades que se realizan en el predio del club deportivo.

Artículo 4°.- VISITA AL LUGAR

Los interesados en participar en esta obra deberán verificar en sitio las condiciones de la misma, a cuyos efectos coordinarán la visita con el responsable por los teléfonos indicados en el cuadro anterior.

La visita será de carácter obligatorio.

Luego de realizada la misma la Administración extenderá una constancia a cada una de las empresas que concurran. El oferente adjuntará a su oferta fotocopia de dicha constancia.

De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta podrá ser rechazada sin derecho a reclamo alguno.

Artículo 5°. PREPARACION DE LA OBRA

1) CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Deberá tenerse especial atención a la implantación del obrador y al ingreso y retiro de materiales, que en ningún caso ni momento interferirán con la vía pública ni con las actividades normales de los diferentes usos existentes en el padrón, ni de los vecinos. Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos de las obras, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista. El buen funcionamiento de las mismas se tomarán como condición previa a la recepción de la obra. Deberá tenerse especialmente cuidado con los espacios exteriores y las construcciones existentes, de producirse algún desperfecto en ellas, será de cargo exclusivo del Contratista el devolver las condiciones originales a las construcciones o espacios afectados. Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será de su exclusiva cuenta, y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de la Obra.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra y un lugar de vestuario provisorio para el personal obrero, los que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene.

Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, de aceptable calidad, ejecución y seguridad.

2) CARTEL DE OBRA

El contratista colocará en el lugar indicado por el Director de Obra un cartel de chapa con estructura de madera y perfiles de acero (PNI 20), como soporte y sus dimensiones serán de 2m x 4m. de longitud. Llevará el logotipo de la IM en color, texto en color negro, y fondo blanco. Se prohíbe el pintado a mano de este tipo de cartelería. Las piezas deberán ser confeccionadas en lona impresa o bién integramente ploteadas en vinilo.

Construcción Parque “Terrazas Pueblo Victoria” Servicio Centro Comunal Zonal N° 14 Gobierno Municipio “a”

3) CUADERNO DE OBRA

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, adonde se asentarán diariamente todas las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen estado y permanencia en la obra.

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de la obra y se dejarán saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.

4) REPLANTEO

El contratista realizará el replanteo de las obras, el que será verificado por la Dirección de la Obra, aprobado y asentado en el cuaderno de obra, previo al inicio de las obras definitivas. Este replanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores cometidos.

5) SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo (Ley Nº 5032), Decreto Reglamenario para la Industria de la Construcciòn 125/014, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Departamentales en la materia, toda la normativa correspondiente a la Industria de la Construcción, etc., y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del M.T.S.S., así como las del B.S.E.

El contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando la Dirección de Obra no se las indique expresamente.

6) CRONOGRAMA

La obra deberá realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido el cual deberá respetarse sin excepciones. En caso de atrasos, paros o días sin trabajar, se dejará asentado en el cuaderno de obra las causas y motivos claramente expresados. La misma deberá estar termnada a los 100 días laborables de iniciada la misma y nunca posteriormente al 31 de diciembre de 2016.-

Artículo 6°. MATERIALES

1)	Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta Memoria y en caso de corresponder lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

2)	En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT u homologadas adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por la Dirección de Obra. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

3)	Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

4)	Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de esos talleres.

Artículo 7º . RUBRADO

Para el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán usados de forma estricta los siguientes rubros:

1		Implantación/Replanteo	Global	1
2		Pavimento		
	2.1.1.	Pavimento Terrazas	Metros cuadrados	700
	2.1.2.	Caminería Hormigón	Metros cuadrados	2500
	2.1.3.	Cordonetas	Global	1
	2.1.4.	Pavimento Accesible	Global	1
	2.1.5	Piso Milonguero	Metros cuadrados	221
3		Escalera	Global	1
4		Rampa	Global	1
5		Hormigón Armado	Global	1
6		Muros		
	6.1.	Muros de Bloque	Metros Cuadrados	150
7		Revoques	Global	1
8		Herrería		
	8.2.	Barandas	Global	1
9		Césped	Metros cuadrados	11000
10		Plantaciones		
	10.1.	Poceado	Unidad	20
11		Instalación Eléctrica	Global	1
12		Iluminación	Global	1
13		Vidrios	Global	1
14		Pintura	Global	1
15		Equipamientos		
	15.1.	Bancos	Unidad	20
	15.2.	Papeleras	Unidad	15
	15.3.	Juegos		
	15.3.1.	Juegos Integradores	Unidad	2
	15.3.2.	Juegos Saludables	Unidad	8
	15.3.3.	Juegos Infantiles	Unidad	
	15.4.	Mesas lúdicas	Global	1
	15.5.	Tobogán Gigante	Unidad	2
	15.6.	Espacio Basket	Global	1
16		Ayuda Sub Contratos	Global	1
17		Limpieza de Obra	Global	1

Artículo 8°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de acuerdo a los rubros indicados en esta Memoria y en el Pliego de Condiciones Particulares. Los metrajes para la presupuestación se tomaron de los recaudos en general; pero deben considerarse solo como una guía. Asimismo es obligatorio para los oferentes presentar los metrajes correspondientes a cada rubro en su oferta.

Podrá la Dirección de Obra disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el costo de los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en la oferta.

1.		IMPLANTACIÓN/REPLANTEO

Los predios motivos de este llamado se entregarán al contratista nivelados de acuerdo a los recaudos gráficos para la realización de la caminería y a lo realizado en la obra 4557.

Este rubro incluye las construcciones provisorias y replanteo descritos en el Art. 5 (preparación de la obra) de la presente memoria; deberán construirse o instalarse casillas de obra consistentes en, depósitos, capatacía, sereno, vestuarios y servicios higiénicos. Su metraje, distribución, materiales, etc. quedará a

criterio de la empresa adjudicataria, debiendo en todo momento cumplir con las necesidades de la obra, ordenanzas y presentar una buena imagen urbana en cuanto a terminaciones y componentes. Se admitirá la utilización de contenedores equipados adecuadamente.

En ésta etapa, según las características del área y su proyecto, podrá realizarse un cercado mediante vallado de 2.00 mts de altura, realizado con malla electro-soldada 15x15x3, soportado por postes de eucaliptus Ø de 10cms cada 3.00 mts.en aquellos sectores u obras que entienda y determina la Dirección de Obra. También el cartel de obra que se detalla en Art. 5.

2		PAVIMENTOS

2.1. CAMINERIA

Los pavimentos presentarán superficies regulares dispuestas según pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones de la Dirección de Obra. En su forma y calidad responderán a lo estipulado en la presente Memoria.

2.1.1. PAVIMENTO TERRAZAS SIMIL MADERA

Se realizará terminaciones exteriores de baldosa de hormigón 50 x 50 x 2 centímetros simil madera.

Deberán colocarse a junta corrida, a hilo, por oficiales especializados, y tendrán que quedar con terminación esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc.

No se admitirá ningún tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las que no serán en ningún caso mayores a 3 mm. Se rejuntará con pastina de color similar.

El colocador prestará especial atención en el modo de llegar con el pavimento al encuentro con la caminería y senderos de hormigón.

El contratista deberá suministrar 2m2 de cada pavimento diferente que coloque como existencias para futuras reposiciones.

2.1.2. CAMINERIA DE HORMIGÓN

Sobre el firme de una caja de 15 cms. Se realizará un contrapiso de balasto natural de 8 cms de altura, compactándose por medios mecánicos. Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación.

Sobre la capa anterior ira el propio pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de 7 cms con una malla electrosoldada de 15 x15 x3. La terminación del mismo será con árido visto en un 50%.

Colocación del Hormigón: Será colocado inmediatamente después de mezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su suspensión definitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agregó agua a la mezcla en la hormigonera. Para su colocación se usarán reglas, guías que indicarán el nivel superior de terminación y mediante regla apoyada en las guías se distribuye la mezcla de manera uniforme trabajado convenientemente para asegurar la eliminación de huecos y favorecer el logro de l a mayor compacidad posible. Los medios para lograr la compacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el movimiento de las armaduras o el apisonado con regla. El director de obra instruirá al capataz sobre cuándo, cómo y dónde podrá realizar el corte del hormigonado.

Fraguado del Hormigón: La superficie será protegida del sol y toda superficie deberá permanecer mojada por un período de 5 días. A tales efectos se podrá cubrir con tierra u otro material adecuado, el que se conservará empapado.

Juntas de Dilatación: Se realizarán según se establece en los planos, las juntas transversales de dilatación se rellenarán con asfalto caliente o mastic bituminoso para permitir la transmisión de los esfuerzos entre los distintos paños.

Nivelar: Se realizará la nivelacíón de los pavimentos de forma tal que no quede agua retenida. La misma deberá escurrir en dirección al cauce del Arroyo Miguelete.

Estructura de fundación: Toda la cimentación será una platea de hormigón armado y se construirá respetando los planos de estructura y detalles correspondientes incluidos en los planos. Se deberá tener la inspección y la aprobación de la Dirección de Obras antes de cualquier tarea de llenado.

2.1.3 CORDONETAS

Realización de Zanja: Sobre el balasto sucio compactado se realizará una zanja del ancho de la pala, (aproximadamente 25 cm.).

Colocación de Cordonetas: Se asientan las cordonetas de hormigón prefabricado sobre mortero de gravillín, arena gruesa y portland, en proporción 3 x 3 x 1, debiendo tener una altura promedio de 8 cm.

Replanteo: La cara interior de las cordonetas (la que da hacia el pavimento) se colocarán referidos a un hilo nivelado según replanteo cuya altura no excederá los 6 cm de nivel de piso terminado, salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra.

Calce de Cordonetas: Posteriormente, se calza la cordoneta con balasto sucio en las caras libres, a efectos de evitar movimientos y descalce durante el fraguado del mortero de asiento.

Limpieza de Juntas: Se limpia el excedente de las juntas con cuchara y se lava con agua y esponja.

Control de Juntas: Sobre la arista superior interior se coloca un hilo tensado desde ambos extremos del tramo recto a considerar y se controla:

k) Desviación en horizontal máxima = 10 mm.

l) Desviación en vertical máxima = 10 mm

m) Altura mínima respecto al firme = espesor pavimento + 6 cm

n) Limpieza de juntas. Control visual

Cordonetas: Tendrán las dimensiones de 7 x 20 x 80 cm, con una dosificación de hormigón 3.2.1, y llevarán como armadura longitudinal, una escalerilla de acero de 3mm. Los moldes para su ejecución deberán ser de chapa, de modo de lograr un acabado liso en las caras vistas.

Las mismas estarán cortadas en puntos determinados para permitir el escurrimiento de las pluviales según lo especificado en planos. De no estar graficado se realizarán según lo determine la Dirección de Obra.

2.1.4. PAVIMENTOS ACCESIBLE

Las baldosas a colocar deberán cumplir con todas las condiciones expresadas por la Norma UNIT 200:2014 (apartado 4.3.2 literal b.1 y b.2).

Pavimento tactíl de alerta: este deberá ser de textura y luminancia con el pavimento adyacente de dimensiones 50x50 centímetros a una distancia de los obstáculos y/o desniveles los cuales están indicados para cada caso en los recaudos gráficos (imágen abajo descriptiva). La textura de la señalización táctil de alerta debe garantizar la continuidad del patrón de información.

Pavimento tactíl direccional: este deberá ser de color diferente o estar asociada a una faja de luminancia constrastante con el el pavimento adyacente de dimensiones 50 x 50 centímetros cuyo recorrido está indicado en los recaudos gráficos. Deberá incluir un conjunto de elementos lineales en relieve regularmente dispuestos y la modulación del piso debe garantizar la continuidad de la textura y del patrón de información.

2.1.5 PISO MILONGUERO

IMPORTANTE: AL SECTOR DENOMINADO "PISO MILONGUERO" SE LE APLICARÁ UN MORTERO CEMENTICIO DE TERMINACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES

3		ESCALERA

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PROFUNDIDAD Y BASE COMPACTADA: Se construirá una caja de 20 centímetros, de profundidad y de dimensiones en planta 15 centímetros mayor de las especificadas para la fundación; realizándose una base compactada con balasto sucio de 5 centímetros de espesor.

REALIZACIÓN DEL ENCOFRADO: Se realizará de las dimensiones indicadas en el gráfico, construyéndose cuidadosamente (con los debidos apuntalamientos) para evitar la filtración de la lechada de cemento. El cofre de madera deberá ser bien mojado antes de procederse al hormigonado.

CONSTRUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO: Se construirá sobre el firme de balasto sucio. Se realiza con una dosificación 3:2:1, con la siguiente armadura: malla electrosoldada de 15 x 15 x 0.3 cm. (en todos los casos la malla electrosoldada de borde siempre estarán a 2 cm del mismo). El espesor de la fundación será 10 cm donde se va asentar los escalones. Se deberá realizar el encofrado de los escalones según gráfico (huella 0.36, contrahuella 0.15).

Se prestara especial atención en que las armaduras tengan un recubrimiento mínimo de 3 cm respecto al fondo de la fundación.

Debe existir continuidad entre las huellas ylas contrahuellas, el borde o arista debe tener un radio de curvatura máximo de 1centímetro y de modo que no sobresalga del plano de la contrahuella. Los pisos deben ser antideslizantes sin accidentes en su superficie, con los bordes externos de las huellas diferenciados visualmente.

4		RAMPA

GENERALIDADES: Se realizará una caja de 40 cm en el terreno,primero se colocará una capa de 20 cm de tosca apisonada, sobre esta se construirá una base de tosca cementada de 10 cm de espesor al 10%. Arriba se construirá un hormigón de 10 cm de espesor con mallalur de 15x15cm, de 4mm.

Al borde y a ambos lados de la rampa se colocará una baranda (ver detalle constructivo). Se deberán colocar fajas de pavimento con baldosas de advertencia cada vez que cambia la pendiente y al inicio y al final de la rampa.

El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y conformar una superficie sin resaltes, en especial en el encuentro de las superficies inclinadas con los descansos y los espacios de aproximación.

Se debe prestar especial atención a la resolución de los desagües de agua pluviales de los espacios inmediatos, asegurando un buen escurrimiento del agua que evite su estancamiento.

5		HORMIGÓN ARMADO

5.1. GENERALIDADES

Se realizará de acuerdo con los planos que integran los recaudos, y atendiendo a todas las especificaciones comprendidas.

En caso de ser necesario completar o re-proyectar algún elemento estructural, será debidamente proporcionado en tiempo y forma. El material, salvo expresa autorización de la Dirección de la obra se regirá por lo especificado en las normas UNIT correspondientes. Se exigirá una resistencia característica de 25MPa correspondiente al hormigón tipo C-25,0 de las mismas normas.

El contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo a la aprobación de la Dirección de Obra.

Inspecciones: No se podrá llenar ningún elemento sin autorización de la Dirección de Obra, a quien se le avisará con 48 horas de anticipación la fecha prevista de llenado.

Apuntalamientos: Se asegurará la resistencia de la estructura de apuntalamiento mediante las piezas adecuadas que aseguren su estabilidad y resistencia a la carga.

Los puntales deberán soportar con seguridad las cargas, disponiendo como mínimo cada 1,50m. Podrán ser de madera o metálicos. Si fueran puntales de eucaliptus la sección mínima será de 10 cm. de diámetro.

En la parte superior de los puntales se dispondrá de una pieza de repartición y se apoyarán un dispositivo que permita un desmontaje gradual (doble cuña, gato, etc.).

Los puntales serán convenientemente arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos.

Los puntales empalmados se colocarán en forma alternada (máximo uno cada dos o cada tres) distribuyéndose de la manera más uniforme posible. Las superficies de las secciones a empalmar deberán estar cortadas según secciones planas y normales al eje, aplicándose perfectamente una sobre otra. Los puntos de empalme se asegurarán mediante ensambladuras de 70 cms. de longitud mínima, asegurando la resistencia a flexión y pandeo.

Armaduras: Los hierros para las armaduras de las piezas de hormigón armado se corresponderán con el tipo especificado en los planos y planillas de estructura. Salvo indicación en contrario, se usarán aceros A-420 de acuerdo a las Normas UNIT 843 y ó UNIT 968. Los anclajes de los mismos se realizarán mediante ganchos de longitud no inferior a 5 veces su diámetro.

El doblado de las varillas se hará en frío por medio de herramientas adecuadas que aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura indicados.

Empalmes: Se ejecutarán con una longitud minima del 20 % del largo establecido para cada varilla, colocando èstas una junto a otra en la longitud indicada y ligadas con alambre.

Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. Se permitirá empalmar hasta el 25% de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo.

Separación entre varillas: La separación entre barras paralelas deberán cumplir con las siguientes: a) ser mayor que el diámetro de las barras; b) no ser menor que el tamaño máximo del agregado más 5 mm.; c) no ser menor a 20 mm.. Cuando las barras longitudinales se coloquen en dos o más capas, la separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esta separación se colocarán separadores colocados transversalmente, construidos por varillas de diámetro correspondiente, apartados entre si a una distancia de sesenta veces el diámetro de la armadura.

Recubrimiento: Toda barra de la armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento de hormigón que será el indicado para cada una de las distintas piezas.

Colocación de las armaduras: Toda armadura debe ser inspeccionada por la Dirección de Obra y no se podrá llenar ningún molde sin la autorización expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse con lo anterior se podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que el contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

Por lo anterior el contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente anticipación a la fecha de llenado prevista; en está fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la armadura en los moldes correspondientes.

La colocación de las barras deberá responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Se mantendrán las armaduras en su correcta ubicación, mediante los dispositivos necesarios, de manera que no se altere la distancia entre armaduras entre sí o a los encofrados. Se asegurará el recubrimiento de todas las barras.

Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de plataformas, pasaje de obreros, carretillas, etc..

Salvo indicación expresa los estribos serán cerrados de dos ramas.

Preparación del hormigón: La medición de los agregados se hará, siempre que sea posible, en peso. Cuando se mida en volumen se deberá comprobar con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medirá siempre en peso.

Siempre que se tenga que ejecutar más de 5 m.c. de hormigón, será obligatorio hacerlo con medios mecánicos (hormigonera). Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luego los áridos alternadamente, comenzando por el árido grueso, e intercalando el cemento aproximadamente a mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori. Se establece como tiempo mínimo de mezclado 90 segundos luego de haber introducido todos los componentes. El tiempo y velocidad de mezclado estará en relación al diámetro de la hormigonera.

Para el mezclado a mano se deberá cuidar que la cancha en la que se prepare el hormigón no permita la fuga de los componentes del mismo, no permitiendo la contaminación de la mezcla con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los áridos con el cemento en seco, hasta obtener una mezcla de color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. El hormigón elaborado a mano no deberá elaborarse en canchadas de más de un saco de cemento portland.

Colocación del Hormigón: Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes. Posteriormente se efectuará la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el proceso de llenado de los moldes. Después de mezclado el hormigón será inmediatamente vertido en los moldes. Se deberá continuar con el hormigonado antes de que haya fraguado la capa anterior. En aquellos casos excepcionales en los que se deba variar la regla anterior deberá preverse una junta de hormigonado.	Se raspará y limpiará la superficie de dicha junta, extendiendo luego sobre ella una lechada de cemento portland de consistencia plástica, o utilizando resinas epoxi cuando se trate de elementos estructurales comprometidos a juicio de la Dirección de Obra.

Se pondrá especial atención en el calafateado del molde, poniendo mayor atención en la base, para evitar el escape de la lechada.

La distribución y colocación del hormigón será regida por el equilibrio y simetría de cargas, para evitar deformaciones de los moldes y para que la organización de cada pieza esté de acuerdo con la teoría que sirvió de base al cálculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse en el sistema. El acabado o terminación de las superficies será el natural, producido por los moldes.

Canalizaciones y pases: Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, se preverá la ejecución de tubos, conductos y pases para las distintas instalaciones que se indiquen en el proyecto, a los efectos de no tener que realizar cortes posteriores en el hormigón. Se tendrá especial cuidado en no debilitar las estructuras por la posición de las canalizaciones, consultando en todo caso al Director de Obra, quien indicará los refuerzos si corresponde.

Transporte: Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigón desde la hormigonera hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla.

Compactación del hormigón: El llenado de los moldes se ejecutará cuidando que no se produzcan hoquedades. Una vez colocado en los moldes el hormigón deberá ser trabajado convenientemente a los efectos de eliminar los huecos y lograr la mayor compacidad posible.

Los medios a emplear dependerán, entre otras causas, de la composición y consistencia del hormigón, de la estanqueidad de los moldes, de la disposición de las armaduras, etc.. Como mínimo deberá disponerse en el momento de llenado el picado del hormigón, mediante varilla o listón, golpeado de encofrados, movimiento de armaduras, apisonado con regla, etc.. En caso de utilizarse vibradores se aplicarán sobre hormigones secos o poco plásticos. De ser necesario se exigirá variación en la granulometría del hormigón usado a fin de adaptarlo a las características del vibrador.

La compactación debe hacerse siempre por capas no mayores a los 20 cms. Se tendrá la precaución de depositar el hormigón tan próximo de su posición final como sea posible.

No se permitirá volcar el hormigón de una altura mayor de 1 mt. ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados.

Curado del hormigón: El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial . Se sugiere realizar riegos discontinuos que aseguren el estado de saturación.

Si la temperatura ambiente fuera inferior a los 4ºC. el hormigón se protegerá con pasto, paja, u otro material similar, por lo menos durante 72 horas.

Defectos y vicios de la estructura: Si alguna parte de la estructura resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o forma, deberá ser quitada, remplazada, o perfectamente reparada por el contratista, previa inspección y aprobación de la posterior reparación por la Dirección de Obra, en caso contrario será demolida la reparación efectuada.

Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Dirección de Obra su reparación no diera la resistencia o estabilidad requeridas, ésta será demolida y rehecha por el contratista.

6		MUROS

6.1. MURO DE BLOQUE ARMADO

GENERALIDADES: Muro de bloque vibrado relleno de Hormigon y armaduras de hierro según detalle, cara interior vista. Contra la tierra se realizara en primera instancia un muro de ladrillo de campo o ticholo al cual se impermeabilizara con arena y portland con hidrofugo y emulsion asfaltica para luego levantar el muro de bloque vibrado.

TIPO DE BLOQUE: serán elementos rectangulares de 20 x 40 x 19 centímetros, en forma de U de mismo dimensiones para vigas riostras (ver detalles), en concreto vibro-comprimido, de homogénea resistencia compactación y alta resistencia a la carga, resistencia a la carga de rotura (60 Kg/cm2).

Su coeficiente de absorción de agua deberá ser de tal manera de garantizar dejarlos a la vista interiormente con una terminación lechada de cemento y pintura sin revoque, en los sectores que se indiquen en los gráficos y en todos los casos el bloque debe ser impermeable. Esta condición será excluyente.

Los bloques deberán ser con huecos pasantes y en las esquinas se colocarán las piezas (esquineras), de tal forma que se garantize la continuidad del despiece del muro, teniendo 3cm mínimo de espesor en la cara inferior.

7		REVOQUES

7.1. GENERALIDADES

Los paramentos de las paredes que deban revocarse se prepararán esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo todas las partes mal adheridas. Como regla general no debe revocarse ningún paramento antes de que la pared esté suficientemente seca. Por el contrario en el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente en forma adecuada. En tiempo seco y caluroso se requiere una humidificación más fuerte y un mortero más fluido, y en consecuencia mayor cantidad de aglomerante. Cuando hace calor excesivo y la pared está expuesta a los rayos solares, es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso imprescindible, deberán humedecer bien las paredes y repetir la operación luego de realizado el revoque, recubriéndolo para mantener la humedad.

Las partes de la estructura de hormigón que se encuentren vistas en los paramentos que se van a revocar deberán ser aplacadas o azotadas.

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. Tendrán aristas vivas y rectilíneas. La intersección de paramentos verticales con horizontales se realizará con arista viva.

Espesores: como regla general todos los revoques se harán en dos capas, la primera (el grueso), tendrá 18 mm. de espesor (mínimo 10 mm.; máximo 20mm.); la segunda capa (el fino) tendrá de 2 a 4 mm. de espesor y no podrá ejecutarse antes de que la primera haya endurecido.

Fajas Maestras: el revoque grueso se ejecutará empleando fajas maestras que guiarán el trabajo de revoque manteniendo la alineación y verticalidad del paramento. Estas fajas se ejecutarán por medio de bolines. Las fajas se colocarán espaciadas a no más de 1,50 mts., y las de los extremos se colocarán a 30 cms. de los ángulos.

Los revoques que no se ajusten a las presentes especificaciones y que sean rechazados por la Dirección de Obra deberán ser picados y rehechos por el Contratista, sin que se tenga derecho a reclamos de ninguna especie.

8		HERRERÍA

8.1. MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Cuando en los planos se especifiquen perfiles de carpintería metálica y/o herreria, se deberán ajustar a lo indicado por la Dirección De Obra. Si en las planillas se indican perfiles especiales de hierro se especificarán las condiciones del material y de su ejecución en las planillas.

No se admitirá la yuxtaposición de pedazos de perfiles o varios perfiles diferentes. Los mismos deben ser laminados y de una sola pieza. Las uniones serán prolijamente realizadas con soldadura eléctrica, rechazándose ensambles a base de remaches o tornillos. Las soldaduras serán prolijamente esmeriladas y limpia, formando una superficie homogénea.

Importante: Las medidas y secciones indicadas en las planillas son referencias mínimas a respetar. Las piezas se complementarán con aquellos componentes que se consideren necesarios para lograr el correcto funcionamiento.

8.2. BARANDAS

Las barandas a colocar deberán cumplir con todas las condiciones expresadas por la Norma UNIT 200:2014 (apartado 4.3.2 literal b.1 y b.2).

Las barandas deben tener una altura de 100 cm, medida verticalmente desde el nivel del piso terminado hasta la parte más alta. En las escaleras, la altura se debe tomar desde la arista exterior de los escalones.

Pasamanos: La sección transversal de los pasamanos debe permitir una sujeción fácil y segura, apoyo y un buen deslizamiento de la mano, siendo apropiado a tales efectos el empleo de secciones circulares o curvas. Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos e inalterables y deben estar fijados firmemente por la parte inferior de modo de no dificultar el desplazamientode la mano.

Las dimensiones de la sección transversal deben será de 5 centímetros y estar separado a una distancia de 5 centímetros de la pared u otra obstrucción. (Imágen abajo descriptiva)

Los pasamanos deben ser continuos en todo el recorrido (inclusive en los descansos). En los extremos se deben prolongar 30 centímetros en proyección horizontal en las rampas y 15 centímetros en las escaleras. (Imágen abajo descriptiva)

La empresa tiene la opción de construir los marcos en el lugar o colocar marcos prefabricados, de las dimensiones especificadas y con la siguiente composición: tres partes de arena y una parte de cemento portland.

En caso de presentarse obstáculos de cualquier tipo en la realización del pozo o del marco, el Director de Obras determinará que hacer en cada caso concreto, para alcanzar el volumen de pozo especificado de un metro cúbico.

Se deberá llenar de tierra negra el pozo hasta el borde superior del marco en todos los casos, previa aceptación de la tierra por el Director de Obra.

La empresa está obligada a limpiar y retirar los materiales de deshecho, debiéndose dejar el área de trabajo en perfecto estado de limpieza, en un plazo a determinar por el Director de Obra.

En casos de extracciones o poceados en que el Director de Obra lo disponga, se deberá colocar vallas protectoras a efectos de salvaguardar la seguridad pública. Estas serán de 1 m de altura y cubrirán totalmente el área afectada por los trabajos; se podrá exigir también el balizamiento correspondiente.

Se deben disponer dos pasamanos, uno a una altura de 90 centímetros y otro a una altura de 70 centímetros, medidos verticalmente desde el nivel del piso terminado a la cara superior del pasamanos.En las escaleras, la altura se debe tomar desde el centro de la huella. (Imágen abajo descriptiva)

9		CESPED

9.1. CESPED EN TEPES

Nivelar: Revisar la nivelación del terreno y corregirla si es necesario. No debe de quedar agua retenida o escurrirse violentamente. Si el suelo es muy arenoso es momento de agregar algo de turba y/o compost, y si es demasiado arcilloso, de agregar algo de arena dulce.

Roturar: Se debe de dar vuelta el pan de tierra de los primeros 10 cm de suelo, con roto cultivador, disquera, pala de dientes, azada, u otro implemento, según sea la superficie a implantar. Para lograr un desmenuzamiento de los terrones.

Subsolar: Deberá realizarse la rotura de capas duras en profundidad, si ellas existieran. En caso de que se parta de un suelo no apto y que deba aportarse tierra al lugar esta etapa será sustituida por la realización tan solo de lo establecido en el paso 2.

Limpieza: Se deben quitar las piedras más grandes, las raíces, malezas, restos vegetales y todo aquello que halla salido a la superficie y que pueda interferir con el normal desarrollo radicular.

Reafirmado: Se realiza el alisado de la superficie, eliminando los huecos y las protuberancias, mediante la aplicación de lluvias controladas y la aplicación de rodillo liviano.

Mullido: Se remueve superficialmente los 2 cm superiores, debiendo quedar una capa suelta, sin grandes terrones.

Humedecer: Humedecer la capa superior, no se debe implantar en superficies muy secas. El riego debe de ser en forma de lluvia suave y debe de penetrar un máximo de los 3 primeros cm.

Fertilización Starter: Junto con la operación de mullido, deberá incorporarse el fertilizante rico en fósforo, en la proporción aconsejada por el técnico. Tal tarea se realizará al voleo, procurando lograr una distribución homogénea.

Implantación de Tepes y/o alfombras de material vegetativo: Se colocan los panes o alfombras una junto a la otra sin que se solapen y en forma trabada. Se nivelarán los bordes para evitar que se sequen. El cubrimiento de la superficie puede ser total o parcial, dependiendo de costos y posibilidades de cada caso. En caso de aplicación en lugares con pendiente, se deberá de aplicar en fajas perpendiculares a la pendiente y deberán de ser fijados con grampas de plástico, alambre, o madera. Una vez colocados usar tablones para caminar encima de ellos para evitar desnivelados.

Terminación de bordes: Se realizará el corte con pala de corte bien afilada de los tepes que sobresalgan de las borduras de los correspondientes canteros, de forma de permitir una buena terminación, evitando magullar las cordonetas existentes. El corte se realizará unos 2 cm por detrás de la cordoneta, retirándose el resto del tepe.

Carpeteo: Realizar el recubrimiento de las juntas de los tepes o alfombras con arena y/o tierra buena molida.

Rolado: Realizar una pasada de rodillo liviano para lograr mejorar el contacto entre el suelo y la carpeta vegetal, la eliminación del aire, y mejorar el aspecto.

Riego: Riego inicial: Realizar el mismo con abundante agua de forma que se logre humedecer como mínimo los primeros 20 cm de suelo. Mantener riegos diarios, por el término de 15 días. La aplicación del riego debe de realizarse a primeras horas de la mañana o de tarde una vez que baja el sol, para evitar quemado por el calentamiento del agua.

Corte: Primer corte: se podrá realizar un primer corte a los 10 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Deberá usarse una máquina rotativa u helicoidal bien regulada y afilada, NO usar bordeadora. Altura de corte: La altura mínima del primer corte puede establecerse en 3 cm. Luego el mismo oscilará entre 2 y 4 cm de acuerdo al desarrollo, época del año, uso, frecuencia de corte, etc..

Veda de uso: Cubierta de 100 % de la superficie, tiempo de NO uso, 10 a 15 días, según condiciones de crecimiento. Cubierta parciales: de 50 %, mínimo de 40 días, de 20 %, mínimo de 60 días. Comenzar con usos livianos, poco tránsito, y bajas densidades.

Control de malezas: El primer corte es un buen herbicida, la aplicación de este depende de que

material se parte. Y en ese momento también pueden aplicarse herbicidas selectivos, a dosis bajas.

Fertilización: Aplicación de fertilización nitrogenada y potásica de liberación lenta, se puede realizar a los 15 días de implantado el césped.

Pulverización: De acuerdo a la evolución de los céspedes se podrá aplicar específicos fitosanitarios para el control de insectos y/o enfermedades.

10		PLANTACIONES

10.1. POCEADO

Poceado: Los pozos a efectuar serán de un metro cúbico de volumen, con las dimensiones mas comunes de 1 metro de profundidad, y 1 metro por un metro de lado. En los casos que por las instalaciones que se encuentren en veredas u otros motivos no se pudieran respetar esa conformación del pozo, se preverá la extensión o alteración de las dimensiones y forma del mismo con el fin de alcanzar el volumen de un metro cúbico especificado, según las indicaciones de la Ingeniera Agrónoma o Director de Obra.

Deberán realizarse pozos mayores para ejemplares con sistema radicular muy desarrollado o cuando sus contenedores excedan las precedentes dimensiones. Cada pozo deberá quedar debidamente señalizado a efectos de salvaguardar la seguridad pública. El área de trabajo deberá quedar en perfecto estado de limpieza.

11		INSTALACION ELECTRICA

11.1. generalidades - Descripción de los trabajos a realizar.

La obra consiste en la instalación de columnas, luminarias, construcción de cámaras de registros y colocación de medidor y tablero general para una carga de 50 A trifásicos equivalentes a 20 kw. Con la correspodiente protección termomagnética general de 50 A y diferencial de 50 o más y sensibilidad de 30 mA. ajustándose a la reglamentación de UTE, de acuerdo al proyecto realizado por la IM.

Las obras se realizaran con las mayores consideraciones respecto a la seguridad y calidad .

El avance de las instalaciones eléctricas serán coordinadas por el encargado de obra para que no interfieran con las obras de albañilería.

11.2. REGLAMENTOS, PLANOS y TRAMITES ante U.T.E.

La instalación será construida de acuerdo a la reglamentación en vigencia de U.T.E. Los planos que comprende el Proyecto global serán ejecutados conforme a: planta, unifilares, planillas, diagramas y esquemas, etc.

Serán de cuenta del instalador todos los trámites y los gastos que ellos originen.

El instalador deberá mantener informada a la Dirección de Obra del estado de la tramitación ante U.T.E. Al inicio de los trabajos de la instalación, deberá comunicar por nota los números de carpeta y trámites estimativos de U.T.E.

La empresa subcontratista deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por U.T.E. para ejecutar instalaciones eléctricas, y nombrar un técnico para ser interlocutor entre la Dirección de Obra y el Contratista.

Corresponde al instalador, realizar los trámites ante U.T.E. de gestión de colocación de medidor y tablero general nuevos. La empresa deberá coordinar con ese Organismo, en conjunto con la Dirección de Obra todas las acciones necesarias para cumplir con lo establecido.

El proyecto se tramitará como proyecto Global y todos los costos del provisorio de obra, aumentos de carga y firma técnica, si los hubiera, correrían por cuenta del oferente.

11.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados y las reglamentaciones de U.T.E., valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. El contratista debe denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas sin que provoquen demoras en los trabajos.

Las modificaciones en el trazado o en las especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato, requerirán la aprobación de la Dirección de Obra por escrito y previamente a su realización.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

11.4. GARANTIA

Durante un período de 180 días a partir de la recepción provisoria de obra el contratista deberá garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas ajenas a la instalación referida.

En caso de que el equipo sea de procedencia o fabricación de un tercero, el reclamo será atendido directamente por el instalador siendo este único responsable ante la I de M.

11.5. MANO DE OBRA

El montaje de la Instalación Provisoria para la ejecución de obra, como así su carga y mantenimiento correrá por cuenta de la Empresa Instaladora, bajo su responsabilidad.

La Empresa Instaladora será responsable de hacer cumplir todas las normativas de seguridad, siendo éste requerimiento causante del cese del contrato. El incumplimiento será catalogado como falta grave.

El contratista aportará la mano de obra necesaria para realizar la instalación eléctrica, no pudiendo subcontratar parcial o total los trabajos. En todos los casos el instalador no se verá relevado de su responsabilidad directa sobre el total de las instalaciones y de los materiales suministrados, que estos serán los autorizados por U.T.E .

Todo personal que este ejecutando el montaje de la instalación eléctrica tendrá que demostrar idoneidad en todos los casos. La I de M no se hace responsable de daños materiales, personales, como a terceros.

11.3. PROCEDIMIENTOS

La colocación de cañerías y cajas de registro deberá, en líneas generales, ajustarse al replanteo indicado en los planos.

Las conexiones de alimentación en las columnas de hormigón de 12m de altura con 6 focos led serán de 3x6 mm y se llevarán a 3 mts. de altura para conectarse dentro de una caja estanco PVC con 2 llaves termicomagnéticas de 6 A c/u. De estas cajas saldrán 2 superplásticos flexibles de 2x2 mm hasta la punta de la columna para alimentar cada uno 3 leds de 50w c/u (en total 150w) de forma tal que si salta una llave no se apaguen los 6 focos.

Para el caso de las columnas de hierro de altura 7 m., tanto de 1 foco como con 2 focos led serán alimentadas las conexiones con cable de 4x4 mm² SP cable flexible. La llave termicomagnética se ubicará en el recinto destinado a tales efectos que provee la columna. Esta llave será de 6 A.

Todas las cámaras de registro serán de 40x40. Las mismas tendrán una contratapa de hormigón a 10 cm del NPT sellada, generando un fondo oculto por el que se dispondrán los caños según detalle de lámina D-4.

Se podrán enhebrar las cañerías luego que se termine con todos aquellos trabajos que puedan causar daños mecánicos a los conductores. Aquellas cañerías que no vayan enhebradas deberán quedar con alambre galvanizado como guía.

Todos los accesorios deberán ser galvanizados,y estancos en el caso de cajas.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades de la obra, deberán ser autorizados previamente por la Dirección de Obra. Se deberán indicar todos los cambios en un juego de planos que estarán disponibles en la obra para ser consultarlos cuando el propietario lo solicite.

11.4. PRUEBAS

En el tablero se realizará prueba con Terulímetro para la continuidad con las descargas a tierras y los elementos de seguridad.

Se probará la resistencia del aislamiento de todos los conductores de alimentación y equipos. Se reemplazaran las partes que fallen, probará todos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos aterrados con probador comparativo de tierras, se realizarán las correcciones que sean necesarias.

Deberá cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E.

Deberá proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.

El equipo no deberá ser energizado sin el permiso específico de parte de la Dirección de Obra.

Ante de la entrega de la instalación y frente a I de M, se realizaran las mediciones con un megómetro: Se medirán las resistencias de las descargas a tierra.

11.5. COORDINACIóN

El contratista deberá coordinar la instalación de las cañerías, cajas, tablero, etc. con el contratista de hormigón de modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los planos y memoria, sin provocar demoras en el avance de la obra.

11.6 MATERIALES

Los Materiales serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad. Todos los materiales a utilizar en obra deberán contar con la certificación de calidad y seguridad de UTE y LATU.

Se deberá colocar todos aquellos materiales que, aún no estando indicados en los planos y memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de la instalación así como para el cumplimiento de las reglamentaciones de UTE.

El oferente deberá detallar en la propuesta marcas y procedencias de todos los materiales que integran la misma. El subcontratista deberá presentar, previo a su instalación una muestra de cada uno de los tipos de luminarias, tableros, lámparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobación de la Dirección de Obra.

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la Dirección de Obra quien cargará al instalador los gastos que sea operación demande. La pintura y partes de equipos que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento, o instalación y manejo, deberán ser reparadas, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obra.

En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigirá por lo tanto, una ejecución esmerada de las mismas y una selección y calidad adecuada de todos los interruptores, cajas, conductores, soportes, conexiones, etc.

Caños: Serán de superplástico flexible, los diámetros serán indicados en los planos y planillas. Se permitirán hasta dos curvas como máximo, en cada tramo de cañerías que no diste más de 12 mts. entre cajas de registro o fin del caño.También se cuidará que los caños colocados en hormigón sean cuidadosamente protegidos en el momento del llenado con hormigón de las mismas.

Tableros: Las dimensiones serán adecuadas para la cantidad elementos a colocar según indicados en diagrama unifilar más un 30 % de espacio libre de reserva no equipada.

Los Interruptores termo- magnéticos cumplirán las siguientes condiciones:

Amperaje: según esquema unifilar.

Las marcas que se dan a continuación son al solo efecto de guiar al contratista en cuanto a calidades, pueden ser similares no admitiéndose calidades inferiores a: HAGGER, SCHNEIDER y ABB.

11.7. DESCARGA A TIERRA ARTIFICIAL

Se ejecutarán descargas a tierra artificial, según el Reglamento de U.T.E., en un lugar indicado en el plano, en caso contrario se ubicará en un lugar adecuado, previa consulta a la Dirección de Obra.

Las líneas principales de tierras estarán en continuidad por conductores de cobre de sección establecida en gráficos.

Las conexiones en conductores a tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otro similares. que garanticen una continuidad permanente y perfecta conexión eléctrica y mecánica entre aquellos.

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, etc. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores aislados.

11.8. PROVISORIO DE OBRA

Una vez que empiecen las obras, y si hubiere, se retirara la tensión del suministro completamente, se colocará una red exterior con conductores doble aislamiento y con llaves de protección diferencial y térmica. La empresa se hará cargo del montaje del provisorio y sus movimientos en la Obra.

El encargado de obra será responsable de su chequeo, verificando su normal funcionamiento, siendo éste, responsable ante la empresa de cualquier accidente laboral, de cualquier trabajador.

Los alargues no podrán estar tirados por el piso, y se los tendrá que colocar suspendidos en aire.

11.9. SEGURIDAD

Toda persona que este trabajando tendrá que contar con todos los implementos de seguridad adecuados a la tarea, cascos, zapatos de seguridad, gafas, etc.

No se podrá bajo ningún concepto realizar puente en los interruptores diferenciales lo cual, es el encargado de Obra el responsable de su supervisión.

12		ILUMINACIÓN

Según lo especificado en los recaudos gráficos.

13		VIDRIOS

13.1. GENERALIDADES

Los vidrios a colocarse serán de primera calidad, perfectamente planos y de las características que se señalen en las planillas. Se rechazarán los que tuvieren burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto. Los correspondientes a los soportes "Huellas de mi barrio" serán serigrafiados con los textos e imágenes que se entregarán llegado el momento. Asimismo se especificará oportunamente la cantidad de los mismos. En cuanto al soporte con información en Braile la empresa contratista deberá esperar la comunicación de la Dirección de obra en cuanto a la cantidad de los mismos y dimensiones.

13.2. colocación

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra.

13.3. tipos y espesores

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes.

14		PINTURA

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, debiendo responder a especificaciones o normas internacionales. Las distintas pinturas, lacas, barnices, etc., serán de marcas reconocidas en plaza. Serán llevadas a obra en envases originales, cerrados, completamente llenos.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberán limpiarse y ser lijadas con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies terminadas, cualquiera sea el procedimiento empleado, se presentarán uniformes y unidas sin trazas de pincel.

Será exigida una fina terminación en todos los detalles de las obras de pintura, así como todos los retoques que fuera necesario practicar, ya sean en cualquier elemento de la obra por desperfectos ocasionados durante la ejecución de los distintos trabajos. Se comunicará a la Dirección de Obra la ejecución de cada mano de preparación de pintura, para el control correspondiente, previamente al inicio de la siguiente.

Se efectuarán trabajos generales de pintura en la totalidad de los paramentos, aberturas y demás elementos que compongan el edificio, en su totalidad y una vez terminadas las obras a construir. También se incluirán fachadas de edificación existente.

De existir subcontratista de los trabajos de pintura, éste deberá realizar un reconocimiento previo de todos los elementos que serán objeto de su intervención, detectando descascaramientos, huecos, etc, para posteriormente proceder a una rasqueteada, rellenado (masilla), y una ineludible cepillada general que permita desprender el material no adherido.

En todos los casos los colores serán a elección de la DTO para lo cual se realizarán tantas pruebas como sean necesarias.

14.1. SOBRE HERRERIA

Acabado con esmalte sintético: Se lijarán las piezas prolijamente eliminando restos de óxido que puedan observarse. Luego se limpiarán las superficies con un solvente (aguarrás, nafta, etc.) a los efectos de eliminar grasas, aceite, etc., que dificulten la buena adherencia de la pintura.

Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, para posteriormente aplicar un suave lijado.	Luego se aplicará una mano diluida de esmalte grafitado color gris grafito o similar. Se terminará con dos manos de esmalte grafitado color gris grafito o similar.

En todos los casos los colores serán a elección de la DTO para lo cual se realizarán tantas pruebas como sean necesarias.

15		EQUIPAMIENTOS

15.1. bancos

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra. Los mismos incluyen los bancos de la caminería los cuales serán de hormigón y al igual que los Pufs – Mandalas distribuidos en grupo de 7 en el "Patio de Árboles se detallan en la lámina D-5 y D-1 respectivamente.

15.2. papeleras

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra.

15.3. juegos

generalidades: Se solicita el suministro, instalación de los siguientes juegos (equipos, elementos) de equipamiento urbano, construidos básicamente con estructuras de caños de hierro; accesorios en aluminio y asientos en polietileno roto moldeado.

Las tareas que se indican, aún cuando no hayan sidoexpresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para la terminación satisfactoria de los trabajos solicitados, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al adjudicatario señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieren.

15.3.1. JUEGOS INTEGRADORES

Calesita ingegradora y hamacas se inluirá panel explicativo de cada juego. Los mismos tendrán las siguientes características:

Caños estructurales: serán de acero al carbono (TIPO SAE 1045), de 4,5 pulgadas de diámetro x 3,2 mm de espesor como mínimo.

Caños secundarios: serán de acero al carbono (TIPO SAE 1045) de 1 ó 1,5 pulgadas y 2 pulgadas de diámetro, según el caso; x 2 mm de espesor mínimo.

Bases de los caños: los caños estructurales, (ejes verticales), tendrán una base propia, debidamente soldada en todo el perímetro, constituida por un disco-platina de apoyo de diámetro no menor a 12 pulgadas (337,5 mm) x 20 mm de espesor mínimo; con cuatro cartelas del mismo material soldadas al caño estructural, esto definirá el nivel de piso terminado. La soldadura deberá ser a filete en todoel perímetro, en un todo de acuerdo a las normas UNIT, y AWSD1.1 en la materia. Esa base llevará por lo menos 4 perforaciones que constituirán el pase de los elementos de fijación (bulones) a la base del cimiento que será de hormigón armado.

Soldaduras: las soldaduras deberán definir una continuidad entre los caños perfectas; su superficie deberá ser completamente lisa, cóncava ycontinua y regirse en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

Elementos de fijación y articulación: pernos, tornillos, bulones, espárragos, tuercas, buges y rulemanes, serán de 1ª calidad y acordes a la resistencia solicitada, para el fin solicitado, todo lo que corresponda será galvanizada cabeza ALLEN, y llevarán capuchón cobertor.

Terminaciones de caños: regatón metálico semiesféricos o rectangular, según el caso, perfectamente soldado.

Topes: en todas las circunstancias en que un caño haga tope con otro durante el uso, mediará un elemento que atempere el impacto sin producir golpes significativos. Estos podrán ser: regatón de goma y/o poliéster, especialmente resistentes a la intemperie.

Cimentación: se construirá una base de cimentación por cada equipo, en cada uno de las bases de apoyo, de 1,20 x 1,20 x 0,60 ml de profundidad; de hormigón armado: hormigón C250 y doble malla de hierro electro soldada de separación 140 x 140, y de 4,2 mm de espesor. En aquellos casos en que el equipo tenga más de una base de caño estructural, la cimentación será única para todas las de un mismo equipo.

Pintura: todas las superficies metálicas llevarán proceso de pre pintado antioxidante y anticorrosión; se terminaran con pintura al horno inalterable del tipo poliéster (temperatura de adición al material 200ºC). Color a determinar. Se tomará como indicativo: naranja institucional y gris perla, combinado. Con proceso de pre pintado, antioxidante y anticorrosión (decapado); para “exteriores clima severo”.

Asientos y respaldos: chapa de acero SAE 1008/1010, labrada (fondo diamante) espesor 3,18 mm.

Apoya pies: chapa de acero SAE 1008/1010, labrada (fondo diamante), espesor 3,18 mm, con rodapié perimetral de planchuela 3,18 mm x 30 mm.

Doblado de caños: El doblado de los caños deberá garantizar que todos los caños conserven su sección incluidos los sectores doblados, y resultar tal que los mismos no se vean estrangulados, no cambien su sección en el sector doblado, así como que carezcan de abolladuras e imperfecciones.

Asientos para bebes: Los asientos para bebes (tubos) serán de polietileno roto moldeado,

8 mm de espesor, con filtro solar incorporado y resistente a la intemperie.

15.3.2. JUEGOS SALUDABLES

Se trasladarán los juegos existentes y se repararán y pintarán dejándolos en condiciones óptimas cumpliendo con las siguientes especificaciones:

Soldaduras: las soldaduras deberán definir una continuidad entre los caños perfectas; su superficie deberá ser completamente lisa, cóncava y continua y regirse en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

Elementos de fijación y articulación: pernos, tornillos, bulones, espárragos, tuercas, buges y rulemanes, serán de 1ª calidad y acordes a la resistencia solicitada, para el fin solicitado, todo lo que corresponda será galvanizada cabeza ALLEN, y llevarán capuchón cobertor.

Cimentación: se construirá una base de cimentación por cada equipo, en cada uno de las bases de apoyo, de 1,20 x 1,20 x 0,60 ml de profundidad; de hormigón armado: hormigón C250 y doble malla de hierro electro soldada de separación 140 x 140, y de 4,2 mm de espesor. En aquellos casos en que el equipo tenga más de una base de caño estructural, la cimentación será única para todas las de un mismo equipo.

Pintura: todas las superficies metálicas llevarán proceso de pre pintado antioxidante y anticorrosión; se terminaran con pintura al horno inalterable del tipo poliéster (temperatura de adición al material 200ºC). Color a determinar. Se tomará como indicativo: naranja institucional y gris perla, combinado. Con proceso de pre pintado, antioxidante y anticorrosión (decapado); para “exteriores clima severo”.

15.3.3. JUEGOS INFANTILES

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra.

15.4. mesas lúdicas

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes lámina D-5 y en lo que se coordine con el Director de Obra.

15.5. TOBOGÁN GIGANTE

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra cuyos detalles se grafican en lámina D-1.

15.6. ESPACIO BASKET

Se seguirán las especificaciones establecidas en los detalles correspondientes y en lo que se coordine con el Director de Obra cuyos detalles se grafican en lámina D-1 y D-6.

16		AYUDA A SUBCONTRATOS

El contratista deberá suministrar la ayuda necesaria a todos los subcontratos que correspondan, así como la obligación de coordinarlos.

17		LIMPIEZA DE OBRA

La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Especialmente se cuidará de no manchar con cal, cemento, pintura, etc. los paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra.

Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de la obra.

____	___

MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ VEIGA	GABRIELA CASTRO

ARQUITECTA ASESORA ARQUITECTA

Municipio A – Intendencia de Montevideo	CCZ Nº 14 – Municipio A

_____	________________________________

JHOANA MASCAZINI	DAIANA VIERA

ASISTENTE PROFESIONAL AYUDANTE TECNOLOGICO

CCZ Nº 14 – Municipio A	CCZ Nº 14 – Municipio A

_____

DIEGO PALAU

ÀREA URBANÍSTICA

CCZ Nº 14 – Municipio A

20 Memoria y Anexos - Parque Terrazas Pueblo Victoria - CCZ 14

Gabriela Castro

2007-11-19T16:23:32

Gabriela Castro